Načrti obstoječega stanja so pripravljeni na podlagi različne razpoložljive projektne dokumentacije in podatkov, zato lahko prikazi delno odstopajo od dejanskega stanja ali izmere na geodetskem posnetku. V nadaljevanju bo potrebno izdelati natančen posnetek obstoječega stanja.